**Leonardo Rodrigues Marques - 178610**

Q: Qual a relação entre o espaço de numeração seqüencial e o tamanho da janela em protocolos de retransmissão seletiva(SR)?

R: O tamanho da janela deve ser menor ou igual a metade do tamanho do espaço de numeração sequencial para protocolos de retransmissão seletiva. Se o tamanho da janela é maior que metade do tamanho do espaço de numeração,caso algum ACK é perdido, o remetente pode enviar novos pacotes que o receptor acredita serem retransmissões.